# 系统性能优化<a name="ZH-CN_TOPIC_0221472922"></a>

## 系统扩展性（Scale Out）<a name="section1128617212218"></a>

-   Numa Aware Qspinlock

    对现有的qspinlock做增强，将锁的等待队列分成两个，本地NUMA节点等待队列和远程NUMA节点等待队列，本地NUMA节点等待队列的线程有限获取锁，减少跨NUMA节点的Cache/总线冲突，从而提升性能

-   MMU gather

    减少TLB flush，从而提升性能

-   关键驱动如中断控制器 ITS 和 SMMU 的内存分配 NUMA Aware

## IO 性能优化<a name="section144561018225"></a>

-   通过优化 IOVA 页表查找和页表释放算法，提升 IO MMU 子系统性能
-   减少关键结构体的 cache false sharing，从而提升性能

## 指令加速<a name="section13808133613212"></a>

-   CRC32 和 checksum 加速

    根据 ARM64 指令以及流水线特点，优化 CRC32 及 checksum 实现，大幅提升数据校验性能。


